**Załącznik nr 1** do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.

Przykładowy wykaz wnioskowanych prac, zakupów, robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych (BA)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Roboty budowlane związane**  **z likwidacją BA** | **Wnioskowane**  **prace \*** | **Wnioskowana ilość**  **(w sztukach,**  **w metrach)** | **Wnioskowana kwota** |
| 1 | Dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej w tym: |  |  |  |
| a | wymiana wanny na wolną przestrzeń kąpielową z profilowaną powierzchnią najazdową zapewniającą  przestrzeń manewrową z panelem prysznicowym |  |  |  |
| b | zakup i montaż wspornika kotary  z kotarą |  |  |  |
| c | zakup i montaż siedziska prysznicowego |  |  |  |
| d | zakup i montaż uchwytów do łazienki  i WC (maksymalnie 3 sztuki) |  |  |  |
| e | zakup i montaż miski ustępowej podwieszanej lub stawianej dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej |  |  |  |
| f | zakup i montaż umywalki wraz  z baterią umywalkową (pod umywalką powinna zostać wolna przestrzeń) |  |  |  |
| g | ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie, bezpośrednio związanym z likwidacją barier architektonicznych, dotyczy wyłącznie miejsc sanitarnych, tj. powierzchni kąpielowej, powierzchni umywalkowej (maksymalnie do10m2) |  |  |  |
| h | przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych w łazience |  |  |  |
| i | poszerzenie otworu drzwiowego oraz zakup i montaż drzwi do łazienki  (w szczególności dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) o szerokości min 0,8 m  i wysokość 2m w świetle ościeżnicy |  |  |  |
| j | Inne, jakie: |  |  |  |
| 2 | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiającej samodzielne poruszanie się |  |  |  |
| 3 | Wyrównanie dojścia do budynku zapewniającego osobie niepełnosprawnej dostęp do lokalu mieszkalnego |  |  |  |
| 4 | Zakup i montaż oporęczowania  w otoczeniu budynku mieszkalnego np.: poręcze przyścienne, poręcze wolnostojące, uchwyty ścienne (właściwe podkreślić) |  |  |  |
| 5 | Zakup i montaż podnośnika, platformy schodowej, windy przyściennej lub innego urządzenia do transportu pionowego (właściwe podkreślić) |  |  |  |
| 6 | zakup i montaż drzwi zewnętrznych  (w szczególności dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m  w świetle ościeżnicy |  |  |  |
| 7 | przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych, w innych pomieszczeniach: jakich: |  |  |  |
| 8 | Inne, jakie: |  |  |  |
| **Razem orientacyjny koszt realizacji zadania** | | | |  |

\* zaznaczyć X przy wnioskowanych pracach