**RS – 616-** ……… **/** ………

**Załącznik nr 1** do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

**Wykaz planowanych przedsięwzięć (zakupów, prac, robót budowlanych) w celu likwidacji barier architektonicznych i przewidywany koszt zakupów, prac, robót budowlanych zawiązanych z realizacją zadania.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych**  (zakup i montaż) | **Wniosko-wane**  **prace \*\*** | **Wniosko-wana ilość**  **(w sztukach,**  **w metrach)** | **Kwota**  **brutto (w złotych)** |
| 1 | Dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, w tym: |  |  |  |
| a | wymiana wanny / wysokiego brodzika na wolną przestrzeń kąpielową z profilowaną powierzchnią najazdową zapewniającą przestrzeń manewrową  z armaturą prysznicową, z odpływem liniowym – zakup i montaż |  |  |  |
| b | zakup i montaż wspornika kotary  z kotarą\* lub przeszklonych drzwi\* |  |  |  |
| c | zakup i montaż siedziska prysznicowego \*,  lub zakup krzesełka pod prysznic\* |  |  |  |
| d | zakup i montaż uchwytów do łazienki  i WC (maksymalnie 3 sztuki) |  |  |  |
| e | zakup i montaż miski ustępowej podwieszanej \* lub stawianej\* dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej |  |  |  |
| f | zakup i montaż umywalki wraz  z baterią umywalkową (pod umywalką obowiązuje wolna przestrzeń) |  |  |  |
| g | zakup i ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie, bezpośrednio związanym z likwidacją barier architektonicznych, dotyczy wyłącznie miejsc sanitarnych, tj. powierzchni kąpielowej, powierzchni umywalkowej (maksymalnie **do10m2**) |  |  |  |
| h | zakup, przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych w łazience |  |  |  |
| i | poszerzenie otworu drzwiowego oraz zakup  i montaż drzwi do łazienki  dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim o szerokości **90cm** w świetle ościeżnicy i wysokości minimum 2m |  |  |  |
| j | Inne, jakie: |  |  |  |
| 2 | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiającej samodzielne poruszanie się - zakup i montaż |  |  |  |
| 3 | Wyrównanie dojścia do budynku zapewniającego osobie niepełnosprawnej dostęp do lokalu mieszkalnego |  |  |  |
| 4 | Zakup i montaż oporęczowania  w otoczeniu budynku mieszkalnego np.: poręcze przyścienne\*, poręcze wolnostojące\*, uchwyty ścienne\* |  |  |  |
| 5 | Zakup i montaż podnośnika\*, platformy schodowej\*, windy przyściennej\* lub innego urządzenia do transportu pionowego\* |  |  |  |
| 6 | Zakup i montaż drzwi zewnętrznych  dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim drzwi powinny mieć **90** cm szerokość i wysokość minimum 2 m  w świetle ościeżnicy |  |  |  |
| 7 | Zakup, przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych  w innych pomieszczeniach, jakich: |  |  |  |
| 8 | Inne, jakie: |  |  |  |
| **Razem przewidywany koszt realizacji zadania (100%)** | | | |  |
| **Kwota wnioskowanego dofinansowania do 95% wartości wnioskowanych prac i materiałów** | | | |  |

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\*zaznaczyć* ***X*** *przy wnioskowanych pracach*